程序进入，有三种状态，1、unmounted 2、startscan 3、finishscan

Unmounted状态进入，需要考虑插入情况。直接把列表界面设置成无设备状态。

后面马上注册广播后，startscan和finishscan这个两个消息会在receive中获取到，在

Startscan的时候，改变列表为刷新界面，开启一个定时器每隔1s，query一次。第一次query完之后，就刷新界面了，直到最后finishscan，进行最后一次query。

2、进入时候是startscan，立即扫描一次，然后开启定时器，直到最后一次finishscan。

3、finishscan，立即进入扫描，同时设置状态为扫描状态。Query完之后，刷新界面。

4、收到unmounted状态通知，设置所有列表界面为无数据状态。同时返回音乐界面。

在receiver中接收到